АКТ ДЕФЕКТОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
Результаты дефектовки двигателя внутреннего сгорания после разборки: замеры деталей, сравнение с нормой и ремонтными размерами, причины возникновения дефектов и заключение о пригодности
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для дефектовки

	
	
	


ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ
	Наименование организации или Ф. И. О. заказчика
	Марка, модель автомобиля
	Государственный регистрационный номер

	
	
	



	Идентификационный номер (VIN)
	Пробег автомобиля, км
	Пробег двигателя, если он заменялся

	
	
	


ДВИГАТЕЛЬ
	Модель (тип) двигателя
	Номер двигателя
	Рабочий объём, л
	Число цилиндров, расположение
	Топливо

	
	
	
	
	



	Источник норм: руководство по ремонту, издание и раздел
	Ремонтировался ранее (следы, ремонтные размеры)

	
	


СОСТОЯНИЕ ДО РАЗБОРКИ
	Параметр
	Метод и условия замера
	Норма по руководству
	Фактически

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ОБЪЁМ РАЗБОРКИ
	Что снято и разобрано
	Применённое оборудование и приборы

	
	



	Фотофиксация
	Дата и время дефектовки

	
	


ЦИЛИНДРОПОРШНЕВАЯ ГРУППА: ЗАМЕРЫ ПО ЦИЛИНДРАМ
	Цилиндр
	Номинальный диаметр, мм
	Фактический наибольший, мм
	Овальность, мм
	Конусность, мм
	Состояние зеркала, зазор в замке колец
	Заключение

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


Диаметр цилиндра замеряется нутромером не менее чем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трёх поясах по высоте — иначе овальность и конусность не выявляются вовсе, а именно они, а не средний диаметр, определяют пригодность цилиндра. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя: универсальных значений не существует, и цифры из соседнего мотора той же марки к делу не относятся.
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, ГОЛОВКА БЛОКА И ПРИВОД ГРМ
	№
	Деталь, позиция
	Что и чем замерялось
	Норма (предел) по руководству
	Фактически
	Заключение

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
	№
	Дефект (позиция выше)
	Установленная причина
	На чём основан вывод

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Причина указывается только там, где она установлена замером, разборкой или связью с другим дефектом, и графа «на чём основан вывод» существует именно для этого. «Вероятно, перегрев» и «предположительно, некачественное масло» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
	Блок цилиндров
	Коленчатый вал
	Головка блока

	
	
	



	Принятые ремонтные размеры
	Требуется дополнительная дефектовка
	Снятые детали

	
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ
	

	



	

	



	

	


Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте.
Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С замерами, выявленными дефектами, установленными причинами и заключением о пригодности деталей ознакомлен, экземпляр акта получен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника
	Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О.

	
	
	


Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя — универсальных значений не существует. Акт констатирует состояние деталей и не определяет стоимость их восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-dvigatelya


АКТ ДЕФЕКТОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
Результаты дефектовки двигателя внутреннего сгорания после разборки: замеры деталей, сравнение с нормой и ремонтными размерами, причины возникновения дефектов и заключение о пригодности
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — замеры, номера и фамилии условные
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для дефектовки

	ДД-2026-00021
	от «15» августа 2026 г.
	заявка № 126: стук при прогреве, расход масла 1,2 л на 1000 км


ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ
	Наименование организации или Ф. И. О. заказчика
	Марка, модель автомобиля
	Государственный регистрационный номер

	Никитин Сергей Владимирович
	Kia Rio, седан
	А 123 ВС 51



	Идентификационный номер (VIN)
	Пробег автомобиля, км
	Пробег двигателя, если он заменялся

	Z94C241BAKR000000
	218 400
	двигатель не заменялся


ДВИГАТЕЛЬ
	Модель (тип) двигателя
	Номер двигателя
	Рабочий объём, л
	Число цилиндров, расположение
	Топливо

	G4FC
	G4FC9M000000
	1,6
	4, рядное
	бензин



	Источник норм: руководство по ремонту, издание и раздел
	Ремонтировался ранее (следы, ремонтные размеры)

	руководство по ремонту G4FC, раздел «Механическая часть двигателя»
	следов ремонта не обнаружено, размеры номинальные


СОСТОЯНИЕ ДО РАЗБОРКИ
	Параметр
	Метод и условия замера
	Норма по руководству
	Фактически

	Компрессия по цилиндрам, бар
	Компрессометр, прогретый двигатель, полностью открытая дроссельная заслонка
	не ниже 10,0; разброс не более 1,0
	9,8 / 7,4 / 9,6 / 9,5

	Давление масла на прогретом двигателе, бар
	Механический манометр вместо датчика, 3000 об/мин
	не ниже 3,0
	2,1

	Состояние масла
	Осмотр при сливе, магнитная пробка
	без стружки и эмульсии
	металлическая стружка на пробке, запах топлива

	Охлаждающая жидкость в масле, масло в системе охлаждения
	Осмотр, опрессовка системы охлаждения
	отсутствуют
	не обнаружено


ОБЪЁМ РАЗБОРКИ
	Что снято и разобрано
	Применённое оборудование и приборы

	двигатель снят с автомобиля, разобран полностью: снята ГБЦ, поддон, извлечены поршни и коленчатый вал
	нутромер индикаторный, микрометр 75–100 мм, поверочная линейка и щуп, индикаторная стойка, набор щупов



	Фотофиксация
	Дата и время дефектовки

	24 снимка, приложение к акту
	15.08.2026, 09:00–16:30


ЦИЛИНДРОПОРШНЕВАЯ ГРУППА: ЗАМЕРЫ ПО ЦИЛИНДРАМ
	Цилиндр
	Номинальный диаметр, мм
	Фактический наибольший, мм
	Овальность, мм
	Конусность, мм
	Состояние зеркала, зазор в замке колец
	Заключение

	1
	77,00
	77,06
	0,03
	0,04
	Зеркало без задиров, зазор в замке 0,52 мм
	В пределах нормы

	2
	77,00
	77,19
	0,11
	0,09
	Задиры по зеркалу, зазор в замке 1,15 мм
	Расточка в ремонтный размер

	3
	77,00
	77,07
	0,04
	0,04
	Зеркало без задиров, зазор в замке 0,58 мм
	В пределах нормы

	4
	77,00
	77,08
	0,04
	0,05
	Зеркало без задиров, зазор в замке 0,61 мм
	В пределах нормы

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


Диаметр цилиндра замеряется нутромером не менее чем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трёх поясах по высоте — иначе овальность и конусность не выявляются вовсе, а именно они, а не средний диаметр, определяют пригодность цилиндра. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя: универсальных значений не существует, и цифры из соседнего мотора той же марки к делу не относятся.
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, ГОЛОВКА БЛОКА И ПРИВОД ГРМ
	№
	Деталь, позиция
	Что и чем замерялось
	Норма (предел) по руководству
	Фактически
	Заключение

	1
	Коленчатый вал, шатунная шейка 2
	Диаметр, микрометр, в двух плоскостях
	45,00; овальность до 0,01
	44,91; овальность 0,04
	Шлифовка в 1-й ремонтный размер

	2
	Коленчатый вал, коренные шейки
	Диаметр, микрометр
	50,00; овальность до 0,01
	49,98; овальность 0,01
	В пределах нормы

	3
	Коленчатый вал
	Биение, индикатор на призмах
	не более 0,03
	0,02
	В пределах нормы

	4
	Вкладыши шатунные, цилиндр 2
	Осмотр
	без задиров и выкрашивания
	проворот, выкрашивание слоя
	Замена, дефект необратимый

	5
	Шатун цилиндра 2
	Осмотр, контроль изгиба и скручивания
	без деформации
	деформации не выявлено
	Годен

	6
	Головка блока, плоскость прилегания
	Поверочная линейка и щуп
	неплоскостность до 0,05
	0,04
	В пределах нормы

	7
	Головка блока
	Опрессовка
	герметична
	герметична, трещин нет
	Годна

	8
	Клапаны и сёдла
	Осмотр, замер фаски, проверка герметичности
	без прогара, герметичны
	нагар, герметичность в норме
	Годны после притирки

	9
	Маслонасос
	Замер зазоров, осмотр
	по руководству
	зазор шестерён выше предела
	Замена

	10
	Цепь ГРМ и натяжитель
	Замер удлинения, осмотр башмаков
	по руководству
	удлинение выше предела, износ башмака
	Замена комплектом


ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
	№
	Дефект (позиция выше)
	Установленная причина
	На чём основан вывод

	1
	Проворот вкладышей, поз. 4
	Масляное голодание шатунной шейки 2
	Давление масла 2,1 бар при норме от 3,0; износ шестерён маслонасоса выше предела

	2
	Задиры зеркала цилиндра 2, поз. по ЦПГ
	Следствие поз. 1 — разрушение слоя вкладыша и попадание продуктов износа
	Металлическая стружка на магнитной пробке, характер задиров

	3
	Износ цепи и башмаков ГРМ, поз. 10
	Эксплуатационный износ при пробеге 218 400 км
	Удлинение цепи выше предела, равномерный износ башмаков

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Причина указывается только там, где она установлена замером, разборкой или связью с другим дефектом, и графа «на чём основан вывод» существует именно для этого. «Вероятно, перегрев» и «предположительно, некачественное масло» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
	Блок цилиндров
	Коленчатый вал
	Головка блока

	пригоден после расточки в 1-й ремонтный размер
	пригоден после шлифовки в 1-й ремонтный размер
	пригодна, требуется притирка клапанов



	Принятые ремонтные размеры
	Требуется дополнительная дефектовка
	Снятые детали

	цилиндры +0,25 мм, шатунные шейки −0,25 мм
	нет
	поршни, вкладыши и цепь ГРМ переданы заказчику


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ
	

	Первичный дефект — падение давления в системе смазки из-за износа маслонасоса; следствием стал проворот шатунных вкладышей второго цилиндра, повреждение шатунной шейки коленчатого вала и задиры зеркала второго цилиндра. Двигатель подлежит восстановлению: расточка блока в первый ремонтный размер, шлифовка коленчатого вала в первый ремонтный размер, замена маслонасоса, вкладышей, поршневой группы и цепи ГРМ комплектом. Эксплуатация до восстановления невозможна. Стоимость работ и деталей настоящим актом не определяется.



	

	



	

	


Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте.
Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С замерами, выявленными дефектами, установленными причинами и заключением о пригодности деталей ознакомлен, экземпляр акта получен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника
	Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О.

	Моторист Сидоров В. Н. ____________
	Мастер-приёмщик Гусев П. А. ____________
	____________ Никитин С. В.


Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя — универсальных значений не существует. Акт констатирует состояние деталей и не определяет стоимость их восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-dvigatelya




