АКТ ДЕФЕКТОВКИ УЗЛА (ДЕТАЛИ)
Дефектовка отдельного узла, агрегата или детали автомобиля: идентификация узла, выполненные проверки с методами и нормами, выявленные дефекты, причина и заключение о пригодности
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для дефектовки

	
	
	


ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ
	Наименование организации или Ф. И. О. заказчика
	Марка, модель автомобиля
	Государственный регистрационный номер

	
	
	



	Идентификационный номер (VIN)
	Пробег автомобиля, км

	
	


УЗЕЛ (ДЕТАЛЬ), ПОСТУПИВШИЙ НА ДЕФЕКТОВКУ
	Наименование узла или детали
	Каталожный номер
	Производитель и маркировка на корпусе

	
	
	



	Откуда поступил
	Дата установки, если известна
	Пробег на момент установки, км

	
	
	


Каталожный номер, маркировка и происхождение узла — не формальность: без них через полгода невозможно доказать, что дефектовался именно этот узел, а не похожий. Если узел предоставлен заказчиком и снят не в нашем сервисе, это указывается прямо: сервис отвечает за состояние того, что получил, а не за то, что происходило с узлом до передачи.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ
	Место проведения
	Дата и время
	Объём разборки

	
	
	



	Применённое оборудование и приборы
	Фотофиксация

	
	


ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОВЕРКИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
	№
	Элемент узла
	Что проверялось и чем
	Норма (предел)
	Фактически
	Заключение

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ ПРИЧИНЫ
	№
	Дефект (позиция выше)
	Установленная причина
	На чём основан вывод

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


«Причина не установлена» — допустимая и честная запись, в отличие от «вероятно» и «предположительно». Причина указывается там, где она установлена разборкой, замером или связью с другим дефектом; написанная наугад, она роняет достоверность всего акта, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против изготовителя узла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Пригодность узла
	Ремонт или замена
	Требуется дополнительная дефектовка

	
	
	



	Сопутствующие работы, без которых ремонт бессмыслен
	Судьба снятых деталей

	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ
	

	



	

	



	

	


Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Заключение о пригодности относится только к тому узлу, который указан в разделе идентификации, и только на дату дефектовки.
Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С перечнем выполненных проверок, выявленными дефектами и заключением о пригодности узла ознакомлен, экземпляр акта получен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника
	Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О.

	
	
	


Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Нормы, допуски и пределы износа берутся из документации на конкретный узел или руководства по ремонту автомобиля. Акт констатирует состояние узла и не определяет стоимость его восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-uzlov


АКТ ДЕФЕКТОВКИ УЗЛА (ДЕТАЛИ)
Дефектовка отдельного узла, агрегата или детали автомобиля: идентификация узла, выполненные проверки с методами и нормами, выявленные дефекты, причина и заключение о пригодности
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — замеры, номера и фамилии условные
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для дефектовки

	ДУ-2026-00073
	от «15» августа 2026 г.
	заявка № 131: не заряжает АКБ, лампа заряда горит на холостых


ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ
	Наименование организации или Ф. И. О. заказчика
	Марка, модель автомобиля
	Государственный регистрационный номер

	Никитин Сергей Владимирович
	Kia Rio, седан
	А 123 ВС 51



	Идентификационный номер (VIN)
	Пробег автомобиля, км

	Z94C241BAKR000000
	141 800


УЗЕЛ (ДЕТАЛЬ), ПОСТУПИВШИЙ НА ДЕФЕКТОВКУ
	Наименование узла или детали
	Каталожный номер
	Производитель и маркировка на корпусе

	Генератор
	37300-2B300
	Valeo, 90 A, серийный 2119-004417



	Откуда поступил
	Дата установки, если известна
	Пробег на момент установки, км

	снят с автомобиля заказчика в нашем сервисе
	14.03.2024
	96 500


Каталожный номер, маркировка и происхождение узла — не формальность: без них через полгода невозможно доказать, что дефектовался именно этот узел, а не похожий. Если узел предоставлен заказчиком и снят не в нашем сервисе, это указывается прямо: сервис отвечает за состояние того, что получил, а не за то, что происходило с узлом до передачи.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ
	Место проведения
	Дата и время
	Объём разборки

	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 14, пост № 3
	15.08.2026, 11:00–13:20
	генератор снят и разобран полностью



	Применённое оборудование и приборы
	Фотофиксация

	стенд проверки генераторов, мультиметр, мегаомметр, микрометр, штангенциркуль
	11 снимков, приложение к акту


ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОВЕРКИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
	№
	Элемент узла
	Что проверялось и чем
	Норма (предел)
	Фактически
	Заключение

	1
	Выходное напряжение
	Замер на стенде под нагрузкой, мультиметр
	13,8–14,6 В
	12,3 В под нагрузкой
	Не соответствует

	2
	Регулятор напряжения
	Осмотр, проверка на стенде
	исправен
	не удерживает напряжение
	Неисправен, замена

	3
	Щётки
	Замер длины, штангенциркуль
	не менее 5,0 мм
	2,1 мм
	Износ выше предела

	4
	Контактные кольца
	Осмотр, замер выработки
	без выработки, до 0,2 мм
	выработка 0,5 мм
	Требуется проточка

	5
	Диодный мост
	Прозвонка диодов в обе стороны
	все диоды исправны
	пробой одного диода
	Неисправен, замена

	6
	Обмотка статора
	Сопротивление, замыкание на корпус, мегаомметр
	без замыканий и обрывов
	замыканий не выявлено
	Годна

	7
	Обмотка ротора
	Сопротивление, межвитковое замыкание
	по документации
	в пределах нормы
	Годна

	8
	Подшипники
	Проверка на люфт и шум вращения
	без люфта и шума
	гул переднего подшипника
	Замена

	9
	Обгонная муфта шкива
	Проверка хода в обе стороны
	свободный ход в одну сторону
	заклинена, вращается в обе
	Замена

	10
	
	
	
	
	


ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ ПРИЧИНЫ
	№
	Дефект (позиция выше)
	Установленная причина
	На чём основан вывод

	1
	Износ щёток и выработка колец, поз. 3 и 4
	Эксплуатационный износ
	Наработка узла 45 300 км, износ равномерный

	2
	Пробой диода, поз. 5
	Причина не установлена
	Разборка и замеры оснований для вывода не дали

	3
	Заклинивание обгонной муфты, поз. 9
	Эксплуатационный износ муфты
	Характерный износ, следов внешнего воздействия нет

	4
	
	
	

	5
	
	
	


«Причина не установлена» — допустимая и честная запись, в отличие от «вероятно» и «предположительно». Причина указывается там, где она установлена разборкой, замером или связью с другим дефектом; написанная наугад, она роняет достоверность всего акта, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против изготовителя узла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Пригодность узла
	Ремонт или замена
	Требуется дополнительная дефектовка

	ремонтопригоден
	ремонт: замена регулятора, щёток, диодного моста, подшипников, шкива; проточка колец
	нет



	Сопутствующие работы, без которых ремонт бессмыслен
	Судьба снятых деталей

	проверка натяжения и состояния приводного ремня
	заменённые детали переданы заказчику


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ
	

	Генератор неисправен: не обеспечивает зарядное напряжение под нагрузкой. Выявлены износ щёток ниже предела, выработка контактных колец, пробой диода выпрямительного моста, гул переднего подшипника и заклинивание обгонной муфты шкива. Узел ремонтопригоден: требуется замена регулятора напряжения, щёточного узла, диодного моста, подшипников и шкива с проточкой контактных колец. Стоимость работ и деталей настоящим актом не определяется.



	

	



	

	


Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Заключение о пригодности относится только к тому узлу, который указан в разделе идентификации, и только на дату дефектовки.
Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С перечнем выполненных проверок, выявленными дефектами и заключением о пригодности узла ознакомлен, экземпляр акта получен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника
	Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О.

	Автоэлектрик Сидоров В. Н. ____________
	Мастер-приёмщик Гусев П. А. ____________
	____________ Никитин С. В.


Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Нормы, допуски и пределы износа берутся из документации на конкретный узел или руководства по ремонту автомобиля. Акт констатирует состояние узла и не определяет стоимость его восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-uzlov




