АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Оценка технического состояния автомототранспортного средства по системам и узлам, выявленные неисправности и заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для осмотра

	
	
	


ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ
	Наименование организации или Ф. И. О. владельца
	ОГРН / ОГРНИП
	Инвентарный номер (если ТС на балансе)

	
	
	


АВТОМОТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
	Марка, модель
	Государственный регистрационный номер
	Год выпуска

	
	
	



	Идентификационный номер (VIN) или номер кузова
	Пробег на момент осмотра, км
	Дата ввода в эксплуатацию

	
	
	


УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА
	Место проведения
	Дата и время осмотра
	Способ проведения

	
	
	



	Применённое оборудование и приборы
	Фотофиксация

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПО СИСТЕМАМ И УЗЛАМ
	№
	Система, узел
	Что проверялось
	Выявленное состояние, замеренное значение
	Оценка

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


Оценка по каждой строке выбирается из четырёх: «исправно», «ограниченно исправно» (работает, но требует внимания в обозримый срок), «требует ремонта», «не исправно» (эксплуатация невозможна). Состояние описывается замеренным значением там, где замер возможен: «изношено» — мнение, «3,5 мм при пределе 3,0 мм» — факт, который можно перепроверить.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ
	№
	Неисправность (позиция из таблицы выше)
	Рекомендуемое действие
	Срочность

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
	Общая оценка технического состояния
	Пригодность к дальнейшей эксплуатации
	Целесообразность ремонта

	
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА
	

	



	

	



	

	


Стоимость устранения выявленных неисправностей настоящим актом не определяется и оформляется отдельным документом — сметой или дефектовочной ведомостью. Настоящий акт также не является расчётом стоимости восстановительного ремонта для страхового возмещения.
Осмотр проведён в присутствии представителя владельца. С выявленным состоянием систем и узлов, перечнем неисправностей и заключением ознакомлен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего осмотр
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника осмотра (члена комиссии)
	Подпись владельца или представителя, Ф. И. О.

	
	
	


Утверждённой формы акта осмотра технического состояния автомобиля не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Акт фиксирует техническое состояние на дату осмотра и не заменяет расчёт стоимости восстановительного ремонта по Единой методике (Положение Банка России № 755-П). Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/tehnicheskiy-akt-osmotra


АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Оценка технического состояния автомототранспортного средства по системам и узлам, выявленные неисправности и заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — замеры, номера и фамилии условные
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для осмотра

	ТО-2026-00034
	от «14» августа 2026 г.
	служебная записка от 12.08.2026


ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ
	Наименование организации или Ф. И. О. владельца
	ОГРН / ОГРНИП
	Инвентарный номер (если ТС на балансе)

	ООО «Северторг»
	1145190000000
	ОС-00147


АВТОМОТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
	Марка, модель
	Государственный регистрационный номер
	Год выпуска

	Lada Largus, фургон
	С 789 СС 51
	2017



	Идентификационный номер (VIN) или номер кузова
	Пробег на момент осмотра, км
	Дата ввода в эксплуатацию

	XTAKS0Y5LH0000000
	312 400
	18.05.2017


УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА
	Место проведения
	Дата и время осмотра
	Способ проведения

	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 14, бокс 3
	14.08.2026, 10:00–12:30
	осмотр на подъёмнике, инструментальный контроль, пробная поездка



	Применённое оборудование и приборы
	Фотофиксация

	подъёмник, компрессометр, штангенциркуль, люфт-детектор, диагностический сканер
	23 снимка, приложение к акту


ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПО СИСТЕМАМ И УЗЛАМ
	№
	Система, узел
	Что проверялось
	Выявленное состояние, замеренное значение
	Оценка

	1
	Двигатель
	Компрессия по цилиндрам, течи, посторонние шумы
	Компрессия 9,5 / 9,3 / 9,6 / 9,4 бар при норме не ниже 10,0; течь масла по прокладке клапанной крышки
	Требует ремонта

	2
	Система охлаждения
	Уровень, состояние патрубков и радиатора
	Патрубки задубели, следы течи по нижнему патрубку радиатора
	Требует ремонта

	3
	Коробка передач, сцепление
	Работа под нагрузкой, течи, чёткость включения
	Пробуксовка сцепления на 4-й и 5-й передачах под нагрузкой
	Требует ремонта

	4
	Ходовая часть
	Люфты, амортизаторы, сайлентблоки
	Люфт рулевых наконечников, разрушение сайлентблоков задней балки
	Требует ремонта

	5
	Тормозная система
	Толщина колодок и дисков, состояние трубок
	Остаточная толщина передних колодок 3,5 мм при пределе 3,0 мм; коррозия тормозных трубок
	Ограниченно исправно

	6
	Рулевое управление
	Люфт рулевого колеса, работа усилителя
	Люфт в пределах нормы, усилитель работает штатно
	Исправно

	7
	Электрооборудование
	Генератор, стартер, приборы, внешние световые приборы
	Не работает левый передний повторитель поворота; генератор и стартер в норме
	Ограниченно исправно

	8
	Кузов, салон
	Коррозия, геометрия, состояние салона
	Сквозная коррозия порогов с обеих сторон, коррозия арок задних колёс
	Требует ремонта

	9
	Шины, диски
	Остаточная глубина протектора, равномерность износа
	Протектор 2,5 мм при минимально допустимой 1,6 мм, износ неравномерный
	Ограниченно исправно

	10
	
	
	
	


Оценка по каждой строке выбирается из четырёх: «исправно», «ограниченно исправно» (работает, но требует внимания в обозримый срок), «требует ремонта», «не исправно» (эксплуатация невозможна). Состояние описывается замеренным значением там, где замер возможен: «изношено» — мнение, «3,5 мм при пределе 3,0 мм» — факт, который можно перепроверить.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ
	№
	Неисправность (позиция из таблицы выше)
	Рекомендуемое действие
	Срочность

	1
	Течь охлаждающей жидкости, поз. 2
	Замена нижнего патрубка радиатора и хомутов
	Срочно

	2
	Пробуксовка сцепления, поз. 3
	Замена комплекта сцепления
	Срочно

	3
	Люфты ходовой части, поз. 4
	Замена рулевых наконечников и сайлентблоков задней балки
	Срочно

	4
	Коррозия тормозных трубок, поз. 5
	Замена тормозных трубок
	Срочно

	5
	Течь масла ДВС, поз. 1
	Замена прокладки клапанной крышки
	Планово

	6
	Сквозная коррозия порогов и арок, поз. 8
	Ремонт с заменой участков металла и окраской
	Планово

	7
	Неисправность светового прибора, поз. 7
	Замена повторителя поворота
	Планово

	8
	
	
	


ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
	Общая оценка технического состояния
	Пригодность к дальнейшей эксплуатации
	Целесообразность ремонта

	ограниченно исправно
	после устранения срочных неисправностей
	выносится на решение собственника


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА
	

	Автомобиль находится в ограниченно исправном состоянии. Эксплуатация до устранения неисправностей, отмеченных как срочные (позиции 1–4), не рекомендуется: они влияют на безопасность движения. Совокупный объём работ при пробеге 312 400 км сопоставим с остаточной стоимостью автомобиля, поэтому вопрос о целесообразности ремонта выносится на решение собственника.



	

	



	

	


Стоимость устранения выявленных неисправностей настоящим актом не определяется и оформляется отдельным документом — сметой или дефектовочной ведомостью. Настоящий акт также не является расчётом стоимости восстановительного ремонта для страхового возмещения.
Осмотр проведён в присутствии представителя владельца. С выявленным состоянием систем и узлов, перечнем неисправностей и заключением ознакомлен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего осмотр
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника осмотра (члена комиссии)
	Подпись владельца или представителя, Ф. И. О.

	Мастер-диагност Сидоров В. Н. ____________
	Механик Гусев П. А. ____________
	____________ Никитин С. В.


Утверждённой формы акта осмотра технического состояния автомобиля не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Акт фиксирует техническое состояние на дату осмотра и не заменяет расчёт стоимости восстановительного ремонта по Единой методике (Положение Банка России № 755-П). Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/tehnicheskiy-akt-osmotra




