АКТ ДЕФЕКТОВКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Выявленные при дефектовке дефекты узлов и агрегатов грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа: метод выявления, норма или предел, причина возникновения и заключение о пригодности
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для дефектовки

	
	
	


ЗАКАЗЧИК И ВЛАДЕЛЕЦ ТЕХНИКИ
	Наименование организации или Ф. И. О.
	ОГРН / ОГРНИП
	Собственник, если техника в лизинге или аренде

	
	
	


ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
	Марка, модель
	Тип (тягач, самосвал, фургон, автобус)
	Государственный регистрационный номер

	
	
	



	Идентификационный номер (VIN)
	Год выпуска
	Пробег, км
	Наработка, моточасов

	
	
	
	


ПРИЦЕП ИЛИ ПОЛУПРИЦЕП (ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ДЕФЕКТУЕТСЯ В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА)
	Марка, модель прицепа или полуприцепа
	Государственный регистрационный номер
	VIN

	
	
	


УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ
	Место проведения
	Дата и время
	Объём разборки

	
	
	



	Применённое оборудование и приборы
	Фотофиксация

	
	


ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ
	№
	Узел, агрегат
	Выявленный дефект
	Метод выявления
	Замер и норма (предел)
	Причина возникновения

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


Причина указывается только там, где она установлена разборкой, замером или следом другого дефекта. «Вероятно» и «предположительно» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя. Дефект описывается замером и нормой там, где замер возможен: «изношено» — мнение, «0,42 мм при пределе 0,10 мм» — факт, который можно перепроверить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ УЗЛОВ
	№
	Узел, агрегат (позиция из таблицы выше)
	Заключение
	Снят и передан на хранение

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ
	Узлов продефектовано
	Признано непригодными
	Требуется дополнительная дефектовка

	
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ
	

	



	

	



	

	


Стоимость восстановления выявленных дефектов настоящим актом не определяется и оформляется отдельным документом — дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые узлы и детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте, чтобы вопрос «где мой старый узел» не решался по памяти.
Дефектовка проведена в присутствии представителя заказчика. С перечнем дефектов, методами выявления, замерами и заключением о пригодности узлов ознакомлен, экземпляр акта получен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника
	Должность, Ф. И. О. и подпись представителя заказчика

	
	
	


Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Акт констатирует техническое состояние узлов и не определяет стоимость их восстановления: она оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-gruzovogo


АКТ ДЕФЕКТОВКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Выявленные при дефектовке дефекты узлов и агрегатов грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа: метод выявления, норма или предел, причина возникновения и заключение о пригодности
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — замеры, номера и фамилии условные
	Акт №
	от «___» ______________ 20___ г.
	Основание для дефектовки

	ДГ-2026-00042
	от «15» августа 2026 г.
	заявка № 118 от 13.08.2026, потеря тяги и стук в трансмиссии


ЗАКАЗЧИК И ВЛАДЕЛЕЦ ТЕХНИКИ
	Наименование организации или Ф. И. О.
	ОГРН / ОГРНИП
	Собственник, если техника в лизинге или аренде

	ООО «Севертранс»
	1145190000000
	лизингодатель — АО «Лизинг-Норд», договор № ЛН-2231


ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
	Марка, модель
	Тип (тягач, самосвал, фургон, автобус)
	Государственный регистрационный номер

	КамАЗ 65115, самосвал
	самосвал
	Х 456 ХХ 51



	Идентификационный номер (VIN)
	Год выпуска
	Пробег, км
	Наработка, моточасов

	XTC651153L0000000
	2020
	486 200
	9 340


ПРИЦЕП ИЛИ ПОЛУПРИЦЕП (ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ДЕФЕКТУЕТСЯ В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА)
	Марка, модель прицепа или полуприцепа
	Государственный регистрационный номер
	VIN

	не дефектовался
	—
	—


УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ
	Место проведения
	Дата и время
	Объём разборки

	г. Мурманск, ул. Заречная, д. 14, пост № 5
	15.08.2026, 08:30–15:00
	снята коробка передач, вскрыт картер заднего моста



	Применённое оборудование и приборы
	Фотофиксация

	подъёмник, микрометр, нутромер, манометры пневмосистемы, эндоскоп, сканер
	18 снимков, приложение к акту


ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ
	№
	Узел, агрегат
	Выявленный дефект
	Метод выявления
	Замер и норма (предел)
	Причина возникновения

	1
	Коробка передач, делитель
	Разрушение подшипника вторичного вала, металлическая стружка в масле
	Разборка, осмотр, магнитная пробка
	Радиальный люфт 0,42 мм при пределе 0,10 мм
	Эксплуатационный износ

	2
	Задний мост, редуктор
	Выкрашивание зубьев ведущей шестерни
	Разборка, осмотр, эндоскоп
	Повреждение 4 зубьев из 13
	Следствие поз. 1 — попадание продуктов износа

	3
	Сцепление
	Замасливание и износ ведомого диска
	Разборка, осмотр, замер
	Толщина накладок 6,1 мм при пределе 7,5 мм
	Эксплуатационный износ, течь по сальнику

	4
	Пневмосистема, осушитель
	Влага в ресиверах, унос масла в контуры
	Слив конденсата, осмотр патронов
	Конденсат в обоих ресиверах
	Осушитель не обслуживался, патрон не менялся

	5
	Тормозной кран передней оси
	Падение давления в контуре при удержании педали
	Замер манометрами, обмыливание
	Падение 0,8 бар за 3 мин при норме не более 0,2
	Эксплуатационный износ уплотнений

	6
	Рессоры задней подвески
	Излом коренного листа справа
	Осмотр, замер стрелы прогиба
	Просадка 34 мм относительно левой стороны
	Нарушение условий эксплуатации — перегруз

	7
	Седельно-сцепное устройство
	Не дефектовалось — автомобиль без ССУ
	—
	—
	—

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


Причина указывается только там, где она установлена разборкой, замером или следом другого дефекта. «Вероятно» и «предположительно» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя. Дефект описывается замером и нормой там, где замер возможен: «изношено» — мнение, «0,42 мм при пределе 0,10 мм» — факт, который можно перепроверить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ УЗЛОВ
	№
	Узел, агрегат (позиция из таблицы выше)
	Заключение
	Снят и передан на хранение

	1
	Коробка передач, поз. 1
	Непригодна, требует ремонта с заменой подшипников и вала
	Снята, хранится на посту № 5

	2
	Редуктор заднего моста, поз. 2
	Непригоден, требуется замена главной пары
	Снят, хранится на посту № 5

	3
	Ведомый диск сцепления, поз. 3
	Непригоден, замена
	Снят, передан заказчику

	4
	Тормозной кран, поз. 5
	Непригоден, замена
	Не снимался

	5
	Рессора задняя правая, поз. 6
	Непригодна, замена листа или пакета
	Не снималась

	6
	
	
	


ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ
	Узлов продефектовано
	Признано непригодными
	Требуется дополнительная дефектовка

	6
	5
	да, после снятия ведущего моста


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ
	

	Первичный дефект — разрушение подшипника вторичного вала коробки передач; продукты износа попали в контур смазки и вызвали повреждение главной пары заднего моста. Эксплуатация автомобиля до устранения дефектов по позициям 1, 2 и 5 невозможна. Окончательный перечень заменяемых деталей определяется после снятия ведущего моста; стоимость восстановления настоящим актом не определяется.



	

	



	

	


Стоимость восстановления выявленных дефектов настоящим актом не определяется и оформляется отдельным документом — дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые узлы и детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте, чтобы вопрос «где мой старый узел» не решался по памяти.
Дефектовка проведена в присутствии представителя заказчика. С перечнем дефектов, методами выявления, замерами и заключением о пригодности узлов ознакомлен, экземпляр акта получен.
	Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку
	Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника
	Должность, Ф. И. О. и подпись представителя заказчика

	Мастер-диагност Сидоров В. Н. ____________
	Слесарь Гусев П. А. ____________
	____________ Механик Никитин С. В.


Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Акт констатирует техническое состояние узлов и не определяет стоимость их восстановления: она оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-gruzovogo




